师范生教学技能训练与测试中心项目集中采购设备竞价（询价）表

竞价（询价）项目：**师范生教学技能训练与测试中心项目集中采购设备包3**

集中采购设备包3技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 学生桌（定制） | 规格：650\*500\*750  1.采用E1級国标密度板基材，经防虫、防腐等化学处理,游离甲醛含量≤9mg/100g，厚度25mm，选用 MONCO HPL一级MFC材料饰面，阻燃，耐磨，抗静电，型号2348，4A标准1mmPVC直封边，对PFC板进行封边，耐干热、耐磨、耐老化。  2.钢制部分采用优质钢材，经过激光切割，数控折弯，电焊，等多道工序处理制成，结构为两脚三梁，钢架采用15\*50\*≥1.0优质方管经过切割，一体握弯工艺内握60外握30，夹角反向而成，焊接打磨而成，底部带三级可调节胶脚。  3.选用4A标准PVC封边条及热熔胶封边，耐干热、耐磨、耐老化，色泽均匀一致，两角直角一边压切工艺。  4.有钢件部分采用焊机焊接;采用物理除锈方式，酸洗，磷化，除油，除锈，经过流水线作业，高压静电喷涂环氧树脂粉沫并高温烘烤使固化，金属表面均匀平整光洁，色泽一致，不易腐蚀。  5.含5个教室的讲台，讲台参数4200\*1000\*170mm 采用砖砌的方式构建！安全性高！经久耐磨。  6.数量可以根据教室实际摆放面积进行微调，但不得超过预算数量的5%。 |
| 2 | 学生椅（定制） | 规格：460\*480\*910mm  1.椅背及扶手：采用高品质PA+纤 胶椅背，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工程学设计。  2坐垫：采用12mm优质多层板，含水率8%--12%，优质回弹海绵填充，软硬适中回弹性好，厚度50MM，网布饰面，良好的透气性、耐磨不起球、弹性强，涤纶 尼龙合成。座布梭织幅宽张力可超出原尺寸幅宽35%；有一定的防水渗透特性、耐磨不起球 。  3.座架：采用高品质加厚拱形，外形独特富有档次，表面耐刮耐磨，符合GB/T2280。  4.座海绵：采用高品质纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。  5.脚架：钢制20\*40扁圆管，脚架1.2mm壁厚，环保烤漆钢架。  6.座壳：一体注塑成型塑胶壳，美观大气  7.含文科楼D座四楼的所有走廊文化墙建设（约330米）及包消防管和封5个窗口。  8.数量可以根据教室实际摆放面积进行微调，但不得超过预算数量的5%。 |
| 3 | 总监控室家具 | 沙发1套，皮质沙发 1+2+3，采用环保西皮，优质坏保高回弹 PL泡棉，回弹力强，防老化不变形;采用使杂木实木框架，经烘干处理防腐防虫，采用优质高密弹管不易变形，与尼龙编织穿插;采用优质五金配件  柜子定制,全部环保多层板，经久耐用、美观，环保。 |
| 4 | 总监控室定制柜 | 材质:  1、采用优质实木板做柜体.厚度不低于17mm,门板用PET欧松板.厚度不低于18mm,抗弯力强,不易变形,通过国家钉力测试标准,其外观,物理力学性能符合国家标准相关规定,表面严整，无渣痕,无味,能耐高温。.  2.各部件安装后,牢固可靠,无松动,倾斜.摇晃等现象。  3．定制柜约10平方。定制柜的后面要封吸音板！柜子左封一墙用7.5公分轻钢龙木双面再加木龙骨双面实木板固定后封双面风吸音板约10平方。 |
| 5 | 休闲长廊椅 | 铝合金表面烤漆材质，不怕日晒雨淋，经久耐用，不用担心掉漆问题，表面高温烤漆，表面做防腐PU处理，防水防晒，可定制尺寸，根据现场空间定制大小。 |

集中采购设备包3报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品目分类编码** | **计量单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 学生桌（定制） | A05010203 | 位 | 200 |  |  |
| 2 | 学生椅（定制） | A05010304 | 位 | 200 |  |  |
| 3 | 总监控室家具 | A05019900 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 总监控室定制柜 | A05010599 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 休闲长廊椅 | A05010399 | 套 | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

参加竞价（询价）单位（加盖单位公章）：

参与竞价（询价）单位代表及联系方式：